/проект, 1-ая редакция/

**МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ**

**БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА**

**РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Оглавление

[Раздел I. Основная часть местных нормативов градостроительного проектирования Белокалитвинского района Ростовской области 3](#_Toc194927584)

[1. Общие положения 3](#_Toc194927585)

[2. Перечень предельных значений показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Белокалитвинского района объектами местного значения муниципального района и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 4](#_Toc194927586)

[Автомобильные дороги и транспорт 4](#_Toc194927587)

[Защита и предупреждение чрезвычайных ситуаций 6](#_Toc194927588)

[Образование 6](#_Toc194927589)

[Физическая культура и массовый спорт 9](#_Toc194927590)

[Культура 12](#_Toc194927591)

[Накопление, сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов 16](#_Toc194927592)

[Захоронение и ритуальные услуги 16](#_Toc194927593)

[Обеспечение предоставления помещения для работы на обслуживаемом административном участке муниципального района сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции 17](#_Toc194927594)

[3. Приложения к основной части 18](#_Toc194927595)

[Приложение А. Используемые сокращения 18](#_Toc194927596)

[Приложение Б. Нормативные ссылки 19](#_Toc194927597)

[Раздел II. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Белокалитвинского района Ростовской области 22](#_Toc194927598)

[4. Информация о современном состоянии Белокалитвинского района 22](#_Toc194927599)

[5. Обоснование значений нормируемых показателей в области транспорта и автомобильных дорог 25](#_Toc194927600)

[6. Обоснование значений нормируемых показателей в области защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций 26](#_Toc194927601)

[7. Обоснование значений нормируемых показателей в области образования 27](#_Toc194927602)

[8. Обоснование значений нормируемых показателей в области физической культуры и спорта 28](#_Toc194927603)

[9. Обоснование значений нормируемых показателей в области культуры 29](#_Toc194927604)

[10. Обоснование значений нормируемых показателей в области накопления, сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов 30](#_Toc194927605)

[11.Обоснование значений нормируемых показателей в области захоронения, организации ритуальных услуг 31](#_Toc194927606)

[12. Обоснование значений нормируемых показателей в области предоставления помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции 32](#_Toc194927607)

[Раздел III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Белокалитвинского района Ростовской области 33](#_Toc194927608)

[13.Правила применения расчетных показателей настоящих Нормативов 33](#_Toc194927609)

[14.Область применения расчетных показателей настоящих Нормативов 33](#_Toc194927610)

**Раздел I. Основная часть местных нормативов градостроительного проектирования Белокалитвинского района Ростовской области**

1. **Общие положения**
   1. Настоящие Нормативы определяют совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – ГрадК РФ) в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежат применению при подготовке документов территориального планирования Белокалитвинского района, муниципальных образований Белокалитвинского района, документации по планировке территории.
   2. Настоящие Нормативы также обязательны к применению при подготовке правил землепользования и застройки для определения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в границах территориальной зоны, в которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории (пункт 4 части 6 статьи 30 ГрадК РФ)
   3. Настоящие Нормативы в соответствии со статьей 29.2 ГрадК РФ устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.
   4. Обеспеченность населения объектами – это количественная характеристика сети объектов социальной, транспортной коммунальной инфраструктур, объектов благоустройства. Показатель обеспеченности населения объектами может определяться как отношение основной количественной характеристики емкости (мощности) объекта к количеству населения, а также в отдельных случаях, как отношение количества объектов определенного типа к совокупной характеристике населения. Понятие обеспеченности населения объектами неприменимо к техническим или пространственным характеристикам самих объектов, таким как нормы пожарной безопасности или иным нормам, связанным с обеспечением безопасности людей.
   5. Территориальная доступность – это пространственная характеристика сети объектов социальной, транспортной коммунальной инфраструктур. Территориальную доступность рассчитывают либо исходя из затрат на достижение выбранного объекта (как правило, затрат времени), либо исходя из расстояния до выбранного объекта, измеренного по прямой, по имеющимся путям передвижения, или иным образом.
   6. В настоящих Нормативах выделяется пешеходная и транспортная доступность:

пешеходная доступность - движение по территории, осуществляемое в условия стандартной для данной местности погоды (в пределах климатической нормы) без использования транспортных средств лицом, способным к самостоятельному передвижению;

транспортная доступность - движение по территории с использованием транспортных средств, осуществляемое по улицам и дорогам общего пользования, иным транспортно-коммуникационным объектам.

* 1. Районирование территории настоящими Нормативами не предусмотрено. В отдельных случаях показатели дифференцируются для городских и сельских населённых пунктов.
  2. Настоящие Нормативы устанавливают в соответствии с частью 4 статьи 29.2 ГрадК РФ совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения:

объектами местного значения муниципальных районов, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 ГрадК РФ, и расчётных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;

иными объектами местного значения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

1. **Перечень предельных значений показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Белокалитвинского района объектами местного значения муниципального района и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения**
   1. Нормируемые значения показателей объектов местного значения Белокалитвинского района установлены в таблицах 1 – 9.

**Автомобильные дороги и транспорт**

Таблица 1 – ОМЗ в области транспорта и автомобильных дорог

| N  п/п | Наименование нормируемых показателей и (или) объектов | Минимально допустимый уровень обеспеченности | | Максимальный уровень территориальной доступности | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| единица измерения | показатели | единица измерения | показатели |
| 1 | Доля автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов с твёрдым покрытием | процент от общей протяжённости автодорог | 80  к 2045г. | - | не устанавливается |
| 2 | Минимальное количество велосипедных дорожек и (или) полос для велосипедов в муниципальном образовании | кол-во объектов в границах муниципального образования | 1 | - | не устанавливается |
| 3 | Обеспечение площадками для межрейсового отстоя транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | ед. площадок на 1 маршрут | 1  (см. прим. 2) | - | не устанавливается |
| 4 | Остановки школьных автобусов | кол-во остановок | в соответствии с утверждённым маршрутом | метр | 500 (в сельской местности допускается 1000 м) |
| 5 | АЗС | кол-во топливораздаточных колонок на 1200 легковых автомобилей | 1,0 | километров пути по автомобильным дорогам общего пользования | 50 |

Примечания:

1. Допускается совмещать площадки для межрейсового отстоя транспорта при низкой интенсивности движения.

2. Остановка школьного автобуса - выделенное пространство для сбора, посадки и высадки обучающихся, оборудованное навесом, огражденное с трех сторон, защищенное барьером от проезжей части дороги, имеющее твердое покрытие и обзорность не менее 250 м со стороны дороги.

* 1. Количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков и зон отдыха принимается в соответствии с пунктом 2.2. РНГП РО.

**Защита и предупреждение чрезвычайных ситуаций**

Таблица 2 – ОМЗ в области защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций

| N  п/п | Наименование нормируемых показателей и (или) объектов | Минимально допустимый уровень обеспеченности | | Максимальный уровень территориальной доступности | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| единица измерения | показатели | единица измерения | показатели |
| 1 | Аварийно-спасательные службы | кол-во объектов на муниципальный район | 1 | км пути по автодорогам общего пользования | 60 |
| 2 | Защитные сооружения гражданской обороны (ЗС ГО) | типы и вместимость ЗС ГО | СП 165.1325800.2014 | радиус сбора укрываемых, м | 500 на территориях, отнесенных к особой группе по ГО, 1000 – на прочих территориях |

Примечания:

1. Требования к созданию объектов гражданской обороны устанавливаются Порядком создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утв. Постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309

2. В случае, если установлен подвоз укрываемых к ЗС ГО на автомобилях, радиус такого подвоза устанавливается в размере не более 20 км.

**Образование**

Таблица 3 – ОМЗ в области образования

| N  п/п | Наименование нормируемых показателей и (или) объектов | Минимально допустимый уровень обеспеченности | | Максимальный уровень территориальной доступности | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| единица измерения | показатели | единица измерения | показатели |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | Количество мест в дошкольной образовательной организации для детей в возрасте 0 - 3 года на 1000 жителей | 19 - для г.н.п.  15 - для с.н.п | Пешеходная доступность, метр | 500 - для г.н.п;  800 - для г.н.п. в условиях стесненной городской застройки;  1000 - для с.н.п. |
| Количество мест в дошкольной образовательной организации для детей в возрасте 3 - 7 лет на 1000 жителей | 29 - для г.н.п.;  24 - для с.н.п. |
| 2 | Общеобразовательные организации | Количество мест в организациях начального образования для детей 7 - 10 лет на 1000 жителей | 36 - для г.н.п.;  22 - для с.н.п. | Пешеходная доступность, метр. | 500 - для г.н.п;  800 - для г.н.п. в условиях стесненной городской застройки;  1000 - для с.н.п. |
| Комбинированная доступность, минута | 30 – для с.н.п. |
| Количество мест в организациях общего образования для детей 11 - 18 лет на 1000 жителей | 72 - для г.н.п.;  41 - для с.н.п. |  |  |
| Организованное транспортное обслуживание, в одну сторону, километр | 30 - для с.н.п.  50 - для опорных н.п. при условии наличия пришкольного интерната;  30 - для территории г.н.п. в районах застройки блокированными жилыми домами и индивидуальными жилыми домами |
| 3 | Организации дополнительного образования детей | число мест на 1000 жителей (для детей 5 - 18 лет) | 108 | Комбинированная доступность, минута | 30 |
| 4 | Детские школы искусств | общее число мест на 100 детей в возрасте от 6,5 до 16 лет, ед. | 12 | пеш. доступ., мин. | 30 |
| 5 | Центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | количество объектов на каждые 5,0 тыс. детей | 1, но не менее 1 на район | - | не устанавливается |

Примечания:

1. В условиях стеснённой городской застройки допускается увеличить радиус доступности дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования до 800 метров.

2. Детские школы искусств – организации дополнительного образования детей, реализующие дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств. Общее число мест в детских школах искусств входит в общее число мест в организациях дополнительного образования детей.

3. Требования к размещению остановочных пунктов специального транспорта для подвоза детей к общеобразовательным организациям в сельской местности и максимально допустимой протяжённости подхода к ним см. объекты в области транспорта и автомобильных дорог.

4. В качестве объекта образования принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы.

* 1. Потребность в площадях земельных участков для объектов образования принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016.
  2. Требования к размещению и территории дошкольных образовательных организаций определяется СанПиН 2.4.1.3049-13 и СП 252.1325800.2016.
  3. Требования к размещению и территории общеобразовательных организаций определяется СанПиН 2.4.2.2821-10 и СП 251.1325800.2016.
  4. Для реализации общеобразовательных программ дошкольного образования установлено размещение не менее одной дошкольной образовательной организации на 174 воспитанника.
  5. Для реализации общеобразовательных программ установлено размещение не менее одной общеобразовательной организации на 892 обучающихся.
  6. Размещение организаций отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, их наименование и мощность следует определять в соответствие Реестром организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Ростовской области или по запросу в уполномоченном органе местного самоуправления. Потребность в площадях земельных участков для таких объектов принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016.

**Физическая культура и массовый спорт**

Таблица 4 – ОМЗ в области физической культуры и массового спорта

| N  п/п | Наименование нормируемых показателей и (или) объектов | Минимально допустимый уровень обеспеченности | | Максимальный уровень территориальной доступности | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| единица измерения | показатели | единица измерения | показатели |
| 1 | Усреднённый норматив единой пропускной способности (ЕПСнорм) | чел. на 1000 жит. | 122 | - | не устанавливается |
| 2 | Стадионы с трибунами на 1500 мест и более | ед. на муниципальный район | 1 | транспортная на обществ. транспорте, мин. | для г.н.п. 60 мин., для с.н.п. 90 мин |
| ед. на 100,0 тыс. жит. | 1 |
| 3 | Плоскостные сооружения всех типов | ед. на 100,0 тыс. жит. | 115 | радиус пеш. доступности, метры | 1500 для объектов, расположенных в жилых зонах |
| комбинированная трансп.-пеш. доступность, мин. | 30 для объектов, расположенных в границах общественно-деловых и рекреационных зон |
| 4 | Спортивные залы общего пользования | ед. на 100,0 тыс. жит. | 59 | радиус пеш. доступности, метры | 1000 для объектов, расположенных в жилых зонах |
| комбинированная трансп.-пеш. доступность, мин. | 30 для объектов, расположенных в границах общественно-деловых и рекреационных зон |
| 5 | Плавательные бассейны крытые общего пользования | кол-во на 100,0 тыс. жит. | 5 | транспортная на обществ. транспорте, мин. | для г.н.п. 60 мин., для с.н.п. 90 мин. |
| кв.м. общего зеркала воды на 1000 жит. | 20 |

Примечания:

1. В качестве объекта физической культуры и массового спорта принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы.

2. При размещении объектов физической культуры и спорта на территории населённых пунктов следует стремиться к равномерному распределению их между общественно-деловыми, рекреационными и жилыми зонами.

3. Плавательные бассейны, стадионы с трибунами на 1500 мест и более размещаются в населённых пунктах с численностью населения 5000 человек и более. Для населенного пункта численностью менее 5000 человек, но более 3000 человек допускается размещение объектов, обслуживающих два и более населенных пункта. Количество мест на трибунах муниципальное образование определяет самостоятельно, в зависимости от необходимости.

4. При расчёте суммарной площади зеркала воды бассейнов в неё не включаются бассейны, выполняющие рекреационные функции, в том числе бассейны аквапарков, бань и т.п. объектов.

* 1. Обеспеченность объектами физической культуры и спорта на территории определяется исходя из единовременной пропускной способности (далее – ЕПС). ЕПС определяется в проектной документации объекта физической культуры и спорта, а при отсутствии его в проектной документации – на основании Рекомендованных нормативов и норм обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры, утв. Приказом Минспорта России от 19 августа 2021 года № 649.
  2. При определении суммарной ЕПС существующих объектов физической культуры и спорта необходимо учитывать ЕПС объектов, находящихся в собственности области, муниципальных образований, частных лиц, а также показатели ЕПС физкультурных сооружений объектов образования с учётом потребности в занятиях физической культурой и спортом в обслуживаемых ими возрастных категориях.
  3. Решения о видах создаваемых спортивных объектов, численность мест на трибунах таких объектов (при наличии) органы местного самоуправления принимают самостоятельно, исходя из предпочтений местного населения, имеющихся финансовых ресурсов, включая внебюджетные источники финансирования, наличия предложений от субъектов предпринимательской деятельности в рамках государственно-частного партнерства.
  4. В целях оптимизации бюджетных расходов на создание спортивной инфраструктуры для физической подготовки, при решении вопроса о создании новых объектов спорта рекомендуется руководствоваться СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*».
  5. Решение о создании объектов спорта иных видов, не указанных в СП 42.13330.2016, или в ином количестве принимается органами местного самоуправления или заказчиком строительства объекта спорта самостоятельно в зависимости от выявленных потребностей населения и от наличия источников финансового обеспечения принимаемых расходных обязательств.
  6. При подготовке документов территориального планирования муниципальных районов размещение объектов местного значения в области спорта, их наименование и мощность следует определять в соответствие с государственными и местными программами, а на период после окончания срока их действия – в соответствии с настоящими Нормативами и по запросу в администрации муниципального района.

**Культура**

Таблица 5 – ОМЗ в области культуры

| N  п/п | Наименование нормируемых показателей и (или) объектов | Минимально допустимый уровень обеспеченности | | Максимальный уровень территориальной доступности | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| единица измерения | показатели | единица измерения | показатели |
| 1 | Общедоступная библиотека муниципального района | ед. на 10,0 тысяч жит. | 1 | трансп. на общ. тр-те, мин. | 30 |
| 2 | Детская библиотека муниципального района | ед. на каждые 7,0 тысяч детей, проживающих в районе | 1 | трансп. на общ. тр-те, мин. | 30 |
| 3 | Краеведческий музей/  Художественный музей | кол-во объектов, ед. | 1 | трансп., мин. | 60 |
| 4 | Концертный зал муниципального района | кол-во объектов, ед. | 1 | трансп. на общ. тр-те, мин | 40 |
| 5 | Суммарное количество посадочных мест в учреждениях клубного типа | ед. на 1000 жит. в г.н.п. | 65 | - | - |
| ед. на 1000 жит. в с.н.п | см. табл. 6 | - | - |
| 6 | Центр культурного развития района | кол-во объектов, ед. | 1 | трансп., мин | 40 |
| 7 | Передвижной многофункциональный центр района | кол-во транспортных единиц | 1 | - | не устанавливается |

Примечания:

1. Оптимальное территориальное размещение сетевых единиц может подразумевать в том числе их укрупнение (присоединение), а также за счет создания организаций, предоставляющих комплексные услуги, в том числе на условиях государственно-частного партнерства.

2. Решение об открытии филиалов специализированных библиотек (или специализированных отделов универсальных библиотек) может приниматься в зависимости от числа потенциальных пользователей из числа маломобильных групп населения.

3. Пользователям библиотек независимо от места проживания следует обеспечить доступ к культурным ценностям на основе цифровых коммуникационных технологий, для чего рекомендуется независимо от количества жителей размещение точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам.

4. Для организации точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам в библиотеке оборудуется место с выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет" и предоставлением доступа к оцифрованным полнотекстовым информационным ресурсам, на право пользования которыми библиотека заключает договоры (соглашения) с собственниками этих ресурсов.

5. В части обслуживания музеями за сетевую единицу принимаются музеи, являющиеся некоммерческими учреждениями культуры, а также их филиалы без образования юридического лица и территориально обособленные экспозиционные отделы музеев при условии, если их фонды вошли в государственную или негосударственную часть Музейного фонда Российской Федерации.

6. При подсчете нормативной обеспеченности в качестве 1 сетевой единицы учреждения клубного типа может приниматься учреждение, расположенное в специализированном помещении и способное оказывать весь перечень услуг, допустимых действующим законодательством.

7. Соответствие фактического числа учреждений клубного типа нормативу может быть скорректировано на коэффициент 0,5 в случае, если культурно-досуговое учреждение расположено в приспособленном помещении без специализированного зрительного зала, то есть это учреждение следует учитывать, как 0,5 сетевой единицы.

* 1. Нормы размещения общедоступных муниципальных библиотек осуществляются в рамках полномочий органов местного самоуправления по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов.
  2. Для наиболее эффективного библиотечного обслуживания органам местного самоуправления рекомендуется организация библиотечных объединений - централизованных библиотечных систем (далее - ЦБС), представляющих собой учреждение, функционирующее на основе общего управления, единого штата, фонда, организационного и технологического единства. Одна из библиотек ЦБС наделяется статусом и функциями центральной библиотеки.
  3. Межпоселенческая библиотека может создаваться независимо от количества населения, проживающего в муниципальном районе в целях осуществления следующих функций координационного и методического центра для библиотек, созданных на территории муниципального района:

по организации библиотечного обслуживания населения, в том числе проживающего в населенных пунктах, не имеющих стационарных библиотек;

по формированию универсального фонда документов;

по ведению сводного электронного каталога, сбора и обработки библиотечной статистики.

* 1. Организационная структура библиотечного обслуживания сельских населенных пунктов может предусматривать в административном центре сельского поселения общедоступную библиотеку с детским отделением либо при условии передачи полномочий по библиотечному обслуживанию на уровень муниципального района филиал межпоселенческой библиотеки с детским отделением.
  2. Центральная библиотека сельского поселения (либо межпоселенческая библиотека) может организовывать работу филиала на базе специализированного помещения или библиотечный пункт выдачи на базе приспособленного помещения, в котором могут проводиться мероприятия по популяризации книги и чтения.
  3. В муниципальном образовании музеи создаются при наличии музейных предметов и коллекций, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, независимо от количества населения.
  4. В муниципальных образованиях в целях оптимизации затрат на содержание административно-управленческого аппарата и персонала научных работников могут быть созданы филиалы или структурные подразделения государственных музеев, оказывающие услуги в отдельно стоящих зданиях либо в помещениях учреждений культуры иных функциональных видов, либо в помещениях иных населенных пунктов, и учитываются в качестве сетевой единицы, так как они обслуживают местное население.
  5. В муниципальном районе может быть организовано несколько музеев в зависимости от состава и объема фондов. Музеи могут иметь филиалы или структурные подразделения в населенных пунктах сельских поселений. Филиалы музея в сельских поселениях принимаются к расчету в качестве сетевой единицы.
  6. Художественные музеи муниципальных образований принимаются к учету как сетевая единица тематического музея.
  7. Передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб) используется для предоставления нестационарных культурно-досуговых, библиотечных, информационных и выставочных услуг, а также для проведения массовых мероприятий образовательной и досуговой направленности.

Таблица 6 – Расчётное количество посадочных мест в учреждениях клубного типа (извлечение из таблицы 12 Методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утв распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 23 октября 2023 г. N Р-2879)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Норматив | | |
| Количество жителей в сельском поселении | 1 000 - 1 999 | 2 000 - 2 999 | 3 000 - 4 999 |
| посадочных мест (единиц) | 200 | 150 | 117 |

Примечание: Суммарное количество посадочных мест в учреждениях клубного типа для муниципального района определяется как сумма посадочных мест в учреждениях клубного типа в городских и сельских поселениях, входящих в состав этого района.

* 1. В целях обеспечения межпоселенческих функций по обеспечению досуга населения и создания условий для развития народного художественного творчества, на уровне муниципального района может быть создан районный Дом (Дворец, Центр) культуры, обеспечивающий методическое руководство и творческую координацию развития самодеятельного искусства и народного творчества на территории муниципального района.

**Накопление, сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов**

Таблица 7 – ОМЗ в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

| N  п/п | Наименование нормируемых показателей и (или) объектов | Минимально допустимый уровень обеспеченности | | Максимальный уровень территориальной доступности | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| единица измерения | показатели | единица измерения | показатели |
| 1 | Контейнерные и (или) специальные площадки для сбора ТКО | - | не устанавливаются | радиус пешеходной доступности, м от жилых домов | 100 |
| 2 | Стоянки специального транспорта для транспортирования отходов | площадь участка стоянки, га | см. прим. 2 | - | не устанавливаются |

Примечания:

1. Количество контейнеров и (или) специальных площадок для сбора ТКО принимается по схеме размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, составляемой на основании положений части 4 статьи 13.4 федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

2. Площадь земельных участков стоянок специального транспорта определяется в таблице И.1 приложения И СП 42.13330.2016.

3. Объекты в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов определяются в соответствии с утвержденной территориальной схемой обращению с твердыми коммунальными отходами.

* 1. Транспортирование отходов осуществляется с соблюдением экологических требований, санитарно-эпидемиологических требований и иных требований, установленных законодательством Российской Федерации об автомобильном, железнодорожном, воздушном, внутреннем водном и морском транспорте.

**Захоронение и ритуальные услуги**

Таблица 8 – ОМЗ в области захоронения и ритуальных услуг

| N  п/п | Наименование объекта нормирования | Минимально допустимый уровень обеспеченности | | Максимальный уровень территориальной доступности | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| единица измерения | показатели | единица измерения | показатели |
| 1. | Межпоселенческое кладбище традиционного захоронения | га /  1000 чел. | 0,24, но не более 40 га на объект | м | не нормируется |

Примечания:

1. Расчет потребной площади кладбища проводить в соответствии с МДК 11-01.2002 «Рекомендации о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации».

2. При размещении кладбищ необходимо учитывать нормы действующего законодательства в части разрывов от селитебных территорий.

**Обеспечение предоставления помещения для работы на обслуживаемом административном участке муниципального района сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции**

Таблица 9 – ОМЗ муниципального района в области предоставления помещения для работы на обслуживаемом административном участке муниципального района сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции

| N  п/п | Наименование объекта нормирования | Минимально допустимый уровень обеспеченности | | Максимальный уровень территориальной доступности | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| единица измерения | показатели | единица измерения | показатели |
| 1. | Помещения для работы на обслуживаемом административном участке муниципального района сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции | объект | 1 на район | м | не нормируется |

Примечание: Требования к участковому пункту полиции устанавливаются Приложением N 3 к Инструкции по исполнению участковым уполномоченным полиции служебных обязанностей на обслуживаемом административном участке, утв. Приказом МВД России от 29.03.2019 N 205

* 1. Оборудование помещений мебелью, оргтехникой и средствами связи и обеспечение технической эксплуатации этих помещений (водоснабжение, отопление, освещение, уборка, ремонт) осуществляются за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета.

1. **Приложения к основной части**

**Приложение А. Используемые сокращения**

В настоящих Нормативах использованы следующие сокращения:

131-ФЗ – федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

АЗС – автозаправочная станция;

г. – город;

г.н.п. – городской населённый пункт;

гор. – городской;

ГО – гражданская оборона;

ГрадК РФ – Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ;

ед. – единица (единиц);

ЕПС – единая пропускная способность;

ЗС ГО – защитные сооружения гражданской обороны

кол-во – количество;

МГН – маломобильные группы населения;

МНГП – местные нормативы градостроительного проектирования;

мун. – муниципальный;

насел. – население;

н.д. – нет данных;

н.п. – населённый пункт;

ОМЗ – объект местного значения;

РНГП – региональные нормативы градостроительного проектирования;

РНГП РО – региональные нормативы градостроительного проектирования Ростовской области, утв. постановлением Министерства строительства, архитектуры и территориального развития от 29 декабря 2023 г. №29;

с.н.п. – сельский населённый пункт

**Приложение Б. Нормативные ссылки**

При подготовке настоящих Нормативов были использованы ссылки на следующие нормативные правовые акты:

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ;

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 22.08.1995 N 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»;

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

Постановление Правительства РФ от 29.11.1999 N 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»;

Приказ Минспорта России от 19.08.2021 N 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры»;

Приказ Минтранса России от 02.10.2020 N 406 "Об утверждении минимальных требований к оборудованию автовокзалов и автостанций";

Распоряжение Минтранса России от 31.01.2017 N НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»;

Распоряжение Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»;

Методические рекомендации по организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства и отдыха граждан, утв. Приказом Минспорта России от 30 декабря 2021 года № 1089;

Методические рекомендации по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утв. Приказом Минэкономразвития России от 15 февраля 2021 года № 71;

Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утв. заместителем министра образования РФ А.А. Климовым 4 мая 2016 г. N АК-15/02вн;

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28;

СП 11.13130.2009. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения;

СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*;

СП 88.13330.2022. Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. СНиП II-11-77;

СП 131.13330.2018. Строительная климатология. СНиП 23-01-99\*;

СП 251.1325800.2016. Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования;

ГОСТ 33062-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению объектов дорожного и придорожного сервиса;

[ГОСТ 33150-2014](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=19281). Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования;

Областной закон от 29 февраля 2012 года № 798-ЗС «Об охране здоровья жителей Ростовской области».

При применении настоящих Нормативов рекомендуется проверять актуальность ссылок на указанные выше нормативные акты.

**Раздел II. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Белокалитвинского района Ростовской области**

1. **Информация о современном состоянии Белокалитвинского района**

Содержание настоящего раздела носит справочно-аналитический характер, составлено на основе открытых источников и не может применяться как часть Нормативов.

Белокалитвинский район расположен в центральной части Ростовской области. С севера граничит с Милютинским и, с запада – с Тарасовским и Каменским районами, с юга – с Константиновским, Усть-Донецким, с востока – с Тацинским.

Административный центр – город Белая Калитва.

Район состоит из 2 городских и 10 сельских поселений.

Расстояние от г. Ростова-на-Дону до г. Белая Калитва – 168 км.

Климатический район по приложению А к СП 131.13330.2020 – III В.

Площадь территории составляет, по данным паспорта муниципального образования 2656 кв. км. Территория района вытянута в направлении с северо-востока на юго-запад на 104 км., в поперечнике занимает от 20 до 50 км.

Расстояние от районного центра до самого отдалённого населённого пункта – х. Шарковка на северо-востоке – составляет 82 км, что примерно соответствует 1 часу 20 минутам езды на автомобиле.

Площадь сельскохозяйственных угодий – 217 588 га, в т.ч. 140 937 га пашни.

Предприятиями Белокалитвинского района выпускается: алюминиевый прокат, строительные профили из алюминиевых сплавов, посуда алюминиевая штампованная и посуда с антипригарным покрытием, поковки, уголь, концентрат каменного угля, щебень, хлебобулочные, кондитерские и макаронные изделия, швейные изделия, мясная продукция, кирпич силикатный, смеси асфальтобетонные дорожные.

Помимо промышленности, развит аграрный сектор экономики. В районе насчитываются более 80 крестьянско-фермерских хозяйств.

Численность населения района на 01 января 2024 года по данным паспорта муниципального образования составляет 89 380 чел., в т.ч.: работающего населения – 17 919 чел., пенсионеров – 32572 чел.

Объекты социальной сферы составляют:

3 больницы на 474 коек в общей сложности, 31 фельдшерско-акушерский пункт, 5 поликлиник, 10 амбулаторий, 19 коммерческих медицинских центров;

45 дошкольных образовательных учреждений, 38 общеобразовательных организаций, 10 учреждений дополнительного образования, кадетский корпус имени Платова, 3 учреждения профессионального образования, спортивная школа, школа-интернат;

25 домов культуры, 19 клубов, 4 детские школы искусств, 39 библиотек, 1 парк культуры и отдыха;

1 стадион, 54 спортивных зала, 1 физкультурно-оздоровительный комплекс, 130 спортивных площадок и полей, 3 плавательных бассейна, 60 других спортивных сооружений.

Численность населения Белокалитвинского района стабильно сокращается в последние годы. Динамика этого процесса с 2012 по 2023 гг. показана на рисунке 1.

Рисунок 1 – Динамика численности населения Белокалитвинского района за период 2012-2023 годы, по состоянию на 1 января текущего года, человек (по данным схемы территориального планирования Белокалитвинского района)

Людность населённых пунктов приведена в таблице 10. Всего на территории района 76 населённых пунктов.

Таблица 10 – Людность населённых пунктов Белокалитвинского района

| Категории н.п. | Группы н.п. по численности населения | Диапазон числен. насел., тыс.чел.,  по СП 42.13330.2016 | Кол-во в группе | Общее население, тыс.чел. | Наименования н.п. по состоянию на 01.01.2024г.(население, чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г.н.п. | Большие | от 100 до 250 | - | - |  |
| Средние | от 50 до 100 | - | - |  |
| Малые | до 50 вкл. | 1 | 40,448 | г. Белая Калитва (40448) |
| С.н.п. | Крупные | Св. 5 | 4 | 25,915 | р.п. Шолоховский (7358),  п. Коксовый (7208), п. Горняцкий (6235), п. Синегорский (5114) |
| Большие от 1 до 5 вкл. | от 2 до 5 вкл. | 3 | 7,155 | х. Богураев (2416), п. Сосны (2676),  х. Ленина (2063) |
| от 1 до 2 вкл. | 2 | 2,535 | х. Ильинка (1009), х. Литвиновка (1526), |
| Средние от 0,2 до 1 вкл. | от 0,5 до 1 вкл. | 11 | 7,523 | х. Чапаев (875), х. Какичев (517), х. Крутинский (773), х. Голубинка (653), х. Грушевка (558), х. Поцелуев (515), ст-ца Краснодонецкая (889), х. Богатов (511), х. Нижнепопов (861), х. Апанасовка (797), п. Виноградный (574) |
| от 0,2 до 0,5 вкл. | 14 | 4,845 | х. Погорелов (435), х. Чернышев (369), х. Головка (322), х. Марьевка (260), х. Нижнесеребряковский (475), х. Насонтов (334), х. Усть-Быстрый (213), х. Кононов (499), х. Дороговский (312), х. Рудаков (432), п. Углекаменный (416), п. Ясногорка (311),  п. Мельничный (265), п. Разъезд Васильевский (202) |
| Малые | от 0,05 до 0,2 | 18 | 2,200 | х. Мечетный (186), п.Бондарный (72), ст. Грачи (106), х. Семимаячный (189), х.Дубовой (156), х. Казьминка (104), х.Гусынка (164), х. Лагутьевский (134), х.Курнаковка (115), х. Мирошниковский (52), х. Бородинов (173), х. Дядин (64), х. Наумов (68), х. Кочевань (138), х. Демишев (104), х.Титов (91), х. Верхнепопов (198), п. Русичи (86) |
| менее 0,05 | 23 | 0,502 | ст.Богураево (30), х. Калиновка (48), х. Таловка (44), х. Корсунка (40), х. Новопокровский (34), х.Анновка (29), х. Раздолье (27), х.Шарковка (11), х.Васильевский (10), х. Западный (2), х.Берёзово-Фёдоровка (0), х. Янов (11), х.Ольховчик (1), п. Красноводский (0),  х. Дубовой (0), х. Живые Ключи (44), х.Муравейник (3), х. Павлов (0),  х. Западный (46), х. Почтовый (45),  п. Боярышниковый (25), п. Скальный (11), х. Романов (41) |

Примечания: Сведения о численности населения приведены на основании данных паспортов муниципальных образований преимущественно на 01.01.2024г. либо по иным открытым данным

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| а) удельный вес населённых пунктов Белокалитвинского района различных категорий в структуре расселения района | б) удельный вес сельских населённых пунктов Белокалитвинского района различных категорий в структуре сельского расселения |
|  | |

Рисунок 2 – Характеристики городских и сельских населённых пунктов Белокалитвинского района

Из сопоставления рисунка 2 и таблицы 10 видно, что 44,4% населения проживают в единственном городе на территории района, а 60% сельского населения в основном приходится на крупные и большие сельские н.п. (более 2,0 тыс. жит.).

1. **Обоснование значений нормируемых показателей в области транспорта и автомобильных дорог**
   1. Полномочия органов местного самоуправления муниципального района в области транспорта и автомобильных дорог определяются на основании федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов.
   2. Доля автомобильных дорог с твёрдым покрытием за границами населённых пунктов, входящих в состав муниципальных районов, принята целевым способом в размере 80 процентов до 2045 года.
   3. Минимальное количество велосипедных дорожек и (или) полос для велосипедистов принимается целевым способом в размере 1 (одной) велосипедной дорожки и (или) полосы для велосипедистов на район на территориях за пределами границ населённых пунктов. Выбор типа велосипедной инфраструктуры зависит от особенностей застройки, рельефа, финансовых возможностей и иных факторов и не определяется настоящими Нормативами.
   4. Обеспеченность площадками для межрейсового отстоя транспорта на маршрутах регулярных перевозок определяется целевым способом исходя из соотношения «один маршрут – одна площадка» с допустимым совмещением площадок разных маршрутов при низкой интенсивности движения.
   5. Обеспеченность остановочными пунктами школьных автобусов определяется в зависимости от маршрута автобуса. Требования к организации такого остановочного пункта и к его территориальной доступности установлены в п. 10.5 СП 42.13330-2016 и в СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28. Транспортному обслуживанию (до образовательной организации и обратно) подлежат обучающиеся общеобразовательных организаций и воспитанники дошкольных организаций, расположенных в сельской местности, проживающие на расстоянии свыше 1 км от организации. Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 километров в одну сторону. Пешеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Для сельских районов допускается увеличение радиуса пешеходной доступности до остановки до 1 км.
   6. Обеспеченность АЗС определяется на основании положений п. 11.41 СП 42.13330.2016, согласно которому 1 топливораздаточная колонка проектируется на 1200 легковых автомобилей. Максимальная территориальная доступность АЗС определена в размере 50 км движения по автомобильным дорогам, что соответствует использованию остатка топлива в размере 5 литров исходя из усреднённого расхода 10л/100 км пути и экономичной скорости передвижения 60 км/ч. Это усреднённые значения срабатывания сигнализации о нехватки топлива в современных автомобилях.
2. **Обоснование значений нормируемых показателей в области защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций**
   1. Полномочия органов местного самоуправления муниципального района в области защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций определяются на основании федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», федерального закона от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов.
   2. Обеспеченность населения аварийно-спасательными службами, санитарными постами на водных объектах, постами спасателей на водных объектах обоснована положениями методических рекомендаций «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования» (приложение 4).
   3. Обеспеченность населения защитными сооружениями сооружений гражданской обороны определяется на основании СП 165.1325800.2014. Значения максимальной доступности ЗС ГО (т.е. радиуса сбора укрываемых) определяются в п. 4.13 СП 88.13330.2022.
3. **Обоснование значений нормируемых показателей в области образования**
   1. Полномочия органов местного самоуправления муниципального района в области образования определены на основании федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
   2. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, организация предоставления дополнительного образования детей, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, относятся к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района.
   3. Значения расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования обоснованы положениями пункта 2.2. РНГП РО, Методическими рекомендациями по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утв. заместителем министра образования РФ А.А. Климовым 4 мая 2016 г. N АК-15/02вн.
   4. Радиус доступности образовательных организаций приняты в размере 500 метров на основании положений пункта 2.1.2 СанПиН 2.4.2.2821-10, расстояние от организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования до жилых зданий должно быть не более 500 м, в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности - 800 м.
4. **Обоснование значений нормируемых показателей в области физической культуры и спорта**
   1. Полномочия органов местного самоуправления муниципального района в области физической культуры и массового спорта определены на основании федерального «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ, федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
   2. В соответствии с Рекомендованными нормативами и нормами обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры, утв. Приказом Минспорта России от 19 августа 2021 года № 649, для таких объектов, как спортивные залы, физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа, малые спортивные площадки, универсальные спортивные игровые площадки, уличные тренажеры устанавливается радиус пешеходной доступности в размере 1000 метров.
   3. Номенклатура объектов спортивной инфраструктуры, рекомендуемых в Нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры и их транспортной доступности, приведена в таблице 11.

Таблица 11 – Рекомендуемые объекты спортивной инфраструктуры для городов и сёл Белокалитвинского района в соответствии с Нормативами и нормами обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры и их транспортной доступности, утв. Приказом Минспорта России от 19.08.2021 № 649 (справочно)

| Численность населения в населённом пункте | Объекты спортивной инфраструктуры, рекомендуемые для размещения на территории населенного пункта |
| --- | --- |
| от 50 до 500 человек | Универсальные игровые спортивные площадки (25 x 15 м); малые спортивные площадки, в том числе для занятий воздушной силовой атлетикой - воркаут (8 x 5 м); объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом; спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте. |
| от 500 до 5 000 человек | Универсальные игровые спортивные площадки (25 x 15 м); малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой - воркаут (8 x 5 м); физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа (ФОКОТ); спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте (универсальный игровой зал с площадками для мини-футбола - 42 x 25 м и для баскетбола/волейбола 28 x 15 м); объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом. |
| от 5 000 до 30 000 человек | Универсальные игровые спортивные площадки (25 x 15 м); малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой - воркаут (8 x 5 м); физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа (ФОКОТ); спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте (универсальный игровой зал с площадками для мини-футбола - 42 x 25 м и для баскетбола/волейбола 28 x 15 м); ледовый каток; крытый плавательный бассейн (с ванной не менее 25 м и 6 дорожками); стадион; объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом. |

1. **Обоснование значений нормируемых показателей в области культуры**
   1. Полномочия органов местного самоуправления в области культуры определены статьёй 40 Основ законодательства Российской Федерации о культуре, утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1, федеральным законом от 26 мая 1996 г. N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" и пунктами 16, 17 части 1 статьи федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
   2. В основной части настоящих Нормативов показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами регионального и местного значения в области культуры и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения определены по Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утв. распоряжением Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879.
2. **Обоснование значений нормируемых показателей в области накопления, сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов**
   1. Полномочия органов местного самоуправления в области накопления, сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов определены положениями федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» статьями 14, 15 и 16 федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
   2. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов относятся следующие полномочия, которые могут предполагать размещение объектов местного значения:

создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах;

определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

* 1. Органы местного самоуправления района осуществляют полномочия поселений в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территориях сельских поселений, а также на межселенной территории.
  2. На территории муниципальных образований в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами должны быть обустроены контейнерные площадки для накопления ТКО или системы подземного накопления ТКО с автоматическими подъемниками для подъема контейнеров (контейнерные площадки) и (или) специальные площадки для накопления крупногабаритных отходов (далее - специальные площадки).
  3. Требования к контейнерным площадкам и специальным площадкам устанавливаются СанПиН 2.1.3684-21.

1. **Обоснование значений нормируемых показателей в области захоронения, организации ритуальных услуг**
   1. Полномочия органов местного самоуправления района в области организации захоронения, ритуальных услуг определены статьёй 15 федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и включают в себя содержание на территории района межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг.
   2. Площади, необходимые для организации объектов погребения, обоснованы положениями СП 42.13330.2016 и МДК 11-01.2002 "Рекомендации о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации".
   3. Формула расчета [1]:

[ 1 ],

где:

П - предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности мест захоронения;

Пб - базовые показатели обеспеченности местами захоронения - площадь брутто для определения размера земельного участка для кладбища.

К - приведенная величина, равная 0,1.

* 1. Размер земельного участка для кладбища устанавливается из расчета 2 кв.м на место, а также с учетом площади, приходящейся на иные функциональные зоны кладбища: входную, ритуальную, административно-хозяйственную, моральной (зеленой) защиты по периметру кладбища.
  2. Как правило, площадь захоронений городских кладбищ с учетом планировочной организации составляет 65% от общей площади, согласно МДК 11-01.2002 "Рекомендации о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации".
  3. Отсюда площадь брутто для определения размера земельного участка для кладбища составляет 3,3 кв.м на место.
  4. Размещение кладбищ определяется с учетом санитарно-гигиенических требований и предполагает выбор площадки вне границ селитебной территории. Кроме того, объекты ритуальных услуг и места захоронения не относятся к объектам периодического использования, поэтому установление максимальной территориальной доступности нецелесообразно.
  5. В соответствии со [ст. 18](consultantplus://offline/ref=13FC588C2282ABBAB964390C88B6ABEFA5C3A4A9849945DADDB15A3CD039F0F3E36DF2D2F91369FCDEDBK) Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" в ведении органа местного самоуправления находятся общественные кладбища.
  6. Согласно [статьями 25](consultantplus://offline/ref=13FC588C2282ABBAB964390C88B6ABEFA5C3A4A9849945DADDB15A3CD039F0F3E36DF2D2F91369FBDED6K) и [29](consultantplus://offline/ref=13FC588C2282ABBAB964390C88B6ABEFA5C3A4A9849945DADDB15A3CD039F0F3E36DF2D2F91369F8DEDAK) Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" органом местного самоуправления должна быть создана специализированная служба по вопросам похоронного дела. Порядок деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела определяется органом местного самоуправления.
  7. Согласно [п. 5 ст. 16](consultantplus://offline/ref=13FC588C2282ABBAB964390C88B6ABEFA5C3A4A9849945DADDB15A3CD039F0F3E36DF2D2F9136AFFDED5K) Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" размер, предоставляемого участка земли на территории кладбищ для погребения умершего, устанавливается органом местного самоуправления, размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей, но не может превышать 40 га.

1. **Обоснование значений нормируемых показателей в области предоставления помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции**
   1. Полномочия органов местного самоуправления поселений в области предоставления помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, определены пунктом 33.1 части 1 статьи 14 федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

**Раздел III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Белокалитвинского района Ростовской области**

1. **Правила применения расчетных показателей настоящих Нормативов** 
   1. Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения настоящих Нормативах производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов в документах территориального планирования, зон планируемого размещения объектов в документации по планировке территории (в проектах планировки территории) в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.
   2. При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, ёмкость, вместимость, проч.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта следует учитывать параметры объекта и нормы отвода земель для объекта таких параметров.
   3. Максимально допустимый уровень территориальной доступности того или иного объекта в целях градостроительного проектирования установлен настоящими Нормативами.
2. **Область применения расчетных показателей настоящих Нормативов**
   1. Настоящие Нормативы используются при принятии решений органами местного самоуправления, органами контроля и надзора за осуществлением градостроительной деятельности, правоохранительными органами, а также обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности.
   2. Применение расчётных показателей, установленных настоящими Нормативами, при подготовке градостроительной документации осуществляется в соответствии с таблицей 12.

Таблица 12 – Область применения расчётных показателей, установленных настоящими Нормативами, при подготовке градостроительной документации

| N  п/п | Наименование нормируемых показателей и (или) объектов | Виды градостроительной документации в соответствии с Градостроительным кодексом РФ | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| схема терр. план. мун. района | проекты планировки территории | правила землепользования и застройки |
| 1 | Доля автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов с твёрдым покрытием | + |  |  |
| 2 | Минимальное количество велосипедных дорожек и (или) велосипедных полос в муниципальном образовании | + |  |  |
| 3 | Обеспечение площадками для межрейсового отстоя транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | + | + |  |
| 4 | Остановки школьных автобусов | + | + |  |
| 5 | АЗС | + | + |  |
| 6 | Аварийно-спасательные службы | + |  |  |
| 7 | Защитные сооружения гражданской обороны (ЗС ГО) |  | + |  |
| 8 | Дошкольные образовательные организации | + | + | + |
| 9 | Общеобразовательные организации | + | + | + |
| 10 | Организации дополнительного образования детей | + | + | + |
| 11 | Детские школы искусств | + |  |  |
| 12 | Центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | + |  |  |
| 13 | Усреднённый норматив единой пропускной способности (ЕПСнорм) | + |  |  |
| 14 | Стадионы | + |  | + |
| 15 | Плоскостные сооружения всех типов | + | + | + |
| 16 | Спортивные залы общего пользования | + | + | + |
| 17 | Бассейны крытые и открытые общего пользования | + | + | + |
| 18 | Общедоступная библиотека муниципального района | + | + |  |
| 19 | Детская библиотека муниципального района | + | + |  |
| 20 | Краеведческий музей/  Художественный музей | + | + |  |
| 21 | Концертный зал муниципального района | + | + |  |
| 22 | Суммарное количество посадочных мест в учреждениях клубного типа | + |  |  |
| 23 | Центр культурного развития муниципального района | + | + |  |
| 24 | Передвижной многофункциональный центр муниципального района | + |  |  |
| 25 | Контейнерные и (или) специальные площадки для сбора ТКО |  | + |  |
| 26 | Стоянки специального транспорта для транспортирования отходов | + | + |  |
| 27 | Межпоселенческое кладбище традиционного захоронения | + |  |  |
| 28 | Помещения для работы на обслуживаемом административном участке сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции |  | + |  |

Примечание: Знак «+» обозначает необходимость соблюдения нормируемого значения для данного показателя и (или) объекта в при подготовке соответствующего вида градостроительной документации.